Mapa Labjacka

Punkty procesowe:

1. Ciśnieniomierz otoczenia ch:0  
   Temp otoczenia (wewnętrzny czujnik temp labjacka)
2. Przepustnica pomocnicza sterowanie: DO8 odczyt położenia: AI9  
   Starter DO10